|  |  |
| --- | --- |
| SPI.transfer(bits)  With SPI.setBitOrder(LSBFIRST); | LED output (QS0)  Starting with Q0 🡪 Q7 then Q0 🡪 Q7 of second. |
| 1010\_0000 | 1010\_0000 |
| 0110\_0000 | 0110\_0000 |
| 100\_0000 | 0100\_0000 |
| 1 | 0000\_0001 |
| 11 | 0000\_0011 |
| 0000\_0000\_1000\_0000 | 1000\_0000\_1000\_0000 |
| 0100\_0000 | 0100\_0000\_0100\_0000 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |